KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO: SPAWACZ
dokumentacja oceny ryzyka (art. 226 Kodeksu pracy, § 39a rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Karta nr
	
	Data oceny
	

	Data następnego przeglądu oceny
	
	Wersja / zmiana nr
	



1. Pracodawca i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Stanowisko
spawacz
	
	Budowa lub miejsce pracy
	

	Zadania
spawanie elektryczne i gazowe konstrukcji, cięcie, szlifowanie spoin
	

	Maszyny, narzędzia, materiały
	

	Liczba pracowników na stanowisku
	
	Osoby wymagające szczególnej ochrony
tak / nie, kto
	



	Metoda oceny
np. skala trzystopniowa: ryzyko małe, średnie, duże
	
	Zespół oceniający
imiona, nazwiska, funkcje
	



2. Zagrożenia i ocena ryzyka
	Zagrożenie i jego źródło
	Możliwe skutki
	Stosowane środki ochrony
	Ryzyko (M / Ś / D)
	Działania dodatkowe

	Promieniowanie łuku: oczy i skóra
	
	
	
	

	Dymy i gazy spawalnicze
	
	
	
	

	Porażenie prądem
	
	
	
	

	Pożar i wybuch od iskier
	
	
	
	

	Wybuch butli, cofnięcie płomienia
	
	
	
	

	Oparzenia
	
	
	
	

	Hałas przy szlifowaniu
	
	
	
	

	Praca w przestrzeni zamkniętej lub na wysokości
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Lista zagrożeń jest przykładem dla tego zawodu. Usuń pozycje, które na Twojej budowie nie występują, dopisz brakujące i dla każdej oceń ryzyko po uwzględnieniu stosowanych środków.


3. Środki ochrony zbiorowej
☐	wydzielone stanowisko chroniące innych przed światłem łuku
☐	miejscowa wentylacja wyciągowa na stałym stanowisku
☐	usunięcie lub osłonięcie materiałów palnych, gaśnica
☐	uziemienie spawanego przedmiotu
4. Środki ochrony indywidualnej i odzież robocza
☐	przyłbica lub maska z filtrem
☐	rękawice spawalnicze
☐	odzież trudnopalna
☐	obuwie ochronne
☐	ochrona dróg oddechowych, jeśli wynika to z pomiarów
5. Wymagania wobec pracownika
☐	kwalifikacje spawalnicze dla metody
☐	szkolenie wstępne i okresowe BHP
☐	aktualne orzeczenie lekarskie
☐	zezwolenie na prace pożarowo niebezpieczne, jeśli wymagane na budowie
6. Przepisy szczególne dla stanowiska
☐	butle z ważną cechą dozoru, pionowo lub co najmniej 45°, płomień 1 m od butli (§ 224 i § 226 rozp. o BHP przy robotach budowlanych)
☐	przewody do tlenu i acetylenu co najmniej 5 m, bez tworzyw sztucznych (§ 227 i § 228)
☐	przewody oponowe, uziemienie przedmiotu (§ 230)
7. Plan działań korygujących
	Lp.
	Działanie
	Odpowiedzialny
	Termin
	Wykonano (data)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	





8. Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka
Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z oceną ryzyka zawodowego dla mojego stanowiska i z zasadami ochrony przed zagrożeniami.
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Data
	Wersja karty
	Podpis

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	



	
	
	

	Ocenę przeprowadził (imię, nazwisko, funkcja)
	
	Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona



Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz informuje pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 Kodeksu pracy, Dz.U. 2026 poz. 1245). Podczas oceny uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac (§ 39a ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP), a dokument potwierdzający ocenę zawiera w szczególności elementy z § 39a ust. 3.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




