PISEMNE POLECENIE WYKONANIA PRACY WÓZKIEM JEZDNIOWYM
prace stwarzające możliwość szczególnego zagrożenia związanego z warunkami w miejscu transportu (§ 6 rozporządzenia w sprawie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, t.j. Dz.U. 2020 poz. 852)
	Polecenie nr
§ 6 ust. 3 pkt 1
	
	Data wydania
	



1. Organizator pracy i teren
	Organizator pracy
pracodawca lub przedsiębiorca powierzający obsługę wózka (§ 2 pkt 2)
	

	Budowa / teren
adres, część terenu
	
	Właściciel lub użytkownik terenu
nazwa, osoba uzgadniająca (§ 6 ust. 1)
	



2. Osoby odpowiedzialne za organizację i wykonanie pracy (§ 6 ust. 3 pkt 2)
	Funkcja
	Imię i nazwisko
	Stanowisko służbowe
	Podpis

	Organizuje pracę
	
	
	

	Nadzoruje wykonanie (§ 14)
	
	
	

	Operator wózka
	
	
	



3. Operator i wózek
	Uprawnienia operatora
rodzaj, nr, ważne do (§ 4 ust. 1)
	
	Zapoznanie z instrukcją wózka, ryzykiem i IBPT
data (§ 5 ust. 1)
	

	Wózek
typ, nr fabryczny, nr UDT, udźwig
	
	Sprawdzenie stanu technicznego przed pracą
data, kto (§ 7 ust. 1)
	



4. Zakres i miejsce prac (§ 6 ust. 3 pkt 3)
	Opis pracy  ładunek, trasa, miejsce pobrania i odłożenia

	

	



5. Zagrożenia w miejscu transportu
☐	podłoże o niesprawdzonej wytrzymałości, nawierzchnia lub nachylenie niezgodne z instrukcją wózka (§ 17 pkt 2–3)
☐	podłoże niestabilne lub śliskie (§ 17 pkt 7); praca przy krawędzi wykopu, skarpy lub stropu
☐	niewystarczające oświetlenie miejsca pracy (§ 17 pkt 4)
☐	linia elektroenergetyczna w pobliżu; piesi lub inne maszyny w strefie pracy wózka (§ 8 ust. 2–3)
☐	ładunek długi, ponadgabarytowy lub mogący stwarzać zagrożenie (§ 9, § 14); inne: ....................
6. Warunki i środki ochronne, w tym środki ochrony indywidualnej (§ 6 ust. 3 pkt 4)
☐	strefa pracy wygrodzona i oznakowana, bez osób postronnych (§ 8 ust. 2)
☐	nadzór na miejscu przez osobę z pkt 2 (§ 14); sygnalista lub asystujący, ustalone sygnały
☐	dopuszczalna prędkość na trasie: ........ km/h (§ 8 ust. 1)
☐	sprawdzenie podłoża przed wjazdem, kto: ........................
☐	środki ochrony indywidualnej: hełm, kamizelka ostrzegawcza, obuwie ochronne, inne: ................
7. Terminy (§ 6 ust. 3 pkt 5)
	Rozpoczęcie i zakończenie
data, godzina od–do
	
	Przerwy w pracy
godziny, warunki wznowienia
	



	
	
	
	
	

	Organizator pracy: wydał (data, podpis)
	
	Właściciel / użytkownik terenu: uzgodnił
	
	Operator: przyjąłem (data, podpis)





8. Wykaz prac wymagających pisemnego polecenia (sporządza organizator pracy, § 6 ust. 2)
	Lp.
	Praca wózkiem i miejsce
	Zagrożenie
	Wpisano dnia

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	



9. Rejestr poleceń (sposób rejestrowania i przechowywania ustala organizator pracy, § 6 ust. 5)
	Nr
	Data wydania
	Operator
	Zakres / miejsce
	Zakończono
	Przechowywać do

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Przechowywać do: data zakończenia pracy plus co najmniej 3 miesiące (§ 6 ust. 4).
10. Zakończenie prac
	Prace zakończono
data, godzina
	
	Miejsce uporządkowane, wózek odstawiony
tak / nie
	

	Uwagi, zdarzenia, usterki
	



	
	
	

	Operator (data, podpis)
	
	Osoba nadzorująca (data, podpis)



Prace wykonywane przy użyciu wózka jezdniowego, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu, operator wózka wykonuje na podstawie pisemnego polecenia otrzymanego od organizatora pracy, uzgodnionego z właścicielem lub użytkownikiem terenu, na którym prace są wykonywane (§ 6 ust. 1). Polecenie zawiera w szczególności numer, osoby odpowiedzialne za organizację i wykonanie pracy, zakres i miejsce prac, warunki i środki ochronne, w tym środki ochrony indywidualnej, oraz terminy rozpoczęcia, zakończenia i przerw (§ 6 ust. 3). Polecenie przechowuje się nie krócej niż 3 miesiące od daty zakończenia pracy (§ 6 ust. 4).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




