PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA
odbiór rusztowania przed przekazaniem do użytkowania (§ 110 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)
	Protokół nr
	
	Miejscowość i data odbioru
	

	Budowa
nazwa i adres
	

	Kierownik budowy
imię i nazwisko
	
	Odbierający, jeśli inny niż kierownik budowy
uprawniona osoba: imię, nazwisko, funkcja
	



1. Rusztowanie
	Rodzaj rusztowania
np. elewacyjne systemowe, modułowe, przejezdne
	
	Producent i system
	

	Podstawa montażu (§ 108)
dokumentacja producenta albo projekt indywidualny: numer, data
	

	Lokalizacja
obiekt, elewacja, osie, kondygnacje
	
	Wymiary
długość, wysokość, liczba poziomów pomostów
	



2. Dane wymagane przez § 110 ust. 3
	1) Użytkownik rusztowania
firma i osoba odpowiedzialna
	

	2) Przeznaczenie rusztowania
np. roboty murowe, elewacyjne, ochronne
	

	3) Wykonawca montażu
imię i nazwisko albo nazwa
	
	Numer telefonu wykonawcy montażu
	

	4) Dopuszczalne obciążenie pomostów
wg dokumentacji producenta lub projektu
	
	Dopuszczalne obciążenie konstrukcji rusztowania
	

	5) Data przekazania rusztowania do użytkowania
	
	6) Oporność uziomu
wynik pomiaru, numer i data protokołu pomiaru
	

	7) Terminy kolejnych przeglądów
co najmniej raz w miesiącu oraz po zdarzeniach z § 127 ust. 1
	



3. Monterzy rusztowania (§ 109)
	Lp.
	Imię i nazwisko montera
	Uprawnienia: rodzaj i numer dokumentu (np. wpis w książce operatora: montaż i demontaż rusztowań metalowych)
	Uwagi

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	



4. Oględziny przed odbiorem
Lista pomocnicza. Zakres sprawdzenia wynika z instrukcji producenta albo projektu indywidualnego.
☐	rusztowanie zmontowane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym (§ 108)
☐	podłoże ustabilizowane i wyprofilowane, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych (§ 114)
☐	liczba i rozmieszczenie zakotwień zgodne z projektem lub dokumentacją producenta (§ 115 ust. 1)
☐	pomosty kompletne; balustrada: poręcz ochronna na wysokości 1,1 m (w rusztowaniach systemowych dopuszczalnie 1 m), deska krawężnikowa 0,15 m, wypełniona przestrzeń między nimi (§ 15 ust. 2-3, § 112 pkt 5)
☐	przy odsunięciu rusztowania od ściany ponad 0,2 m balustrada także od strony ściany (§ 115 ust. 4)
☐	piony komunikacyjne; w rusztowaniach stojakowych stanowisko najwyżej 20 m od pionu, piony najwyżej 40 m od siebie (§ 113)
☐	rusztowanie metalowe uziemione i z instalacją piorunochronną (§ 117)
☐	przy drogach, ulicach i przejściach: daszki ochronne i osłona z siatek ochronnych (§ 119)
☐	tablica z wykonawcą montażu (imię i nazwisko albo nazwa, telefon) i dopuszczalnymi obciążeniami (§ 111 ust. 1)
5. Wynik odbioru
☐	rusztowanie odebrane i przekazane do użytkowania
☐	rusztowanie odebrane z zastrzeżeniami opisanymi poniżej (z terminem usunięcia)
☐	odmowa odbioru: rusztowania nie wolno używać do czasu usunięcia usterek i ponownego odbioru
	Uwagi, usterki i terminy ich usunięcia

	

	

	



Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę (§ 110 ust. 1). Odbiór potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego (§ 110 ust. 2).
	
	
	
	
	

	Odbierający: kierownik budowy lub uprawniona osoba
	
	Wykonawca montażu
	
	Użytkownik rusztowania



Rejestr przeglądów rusztowania (§ 127)
Rusztowanie sprawdza kierownik budowy lub uprawniona osoba każdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i działaniu innych czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu (§ 127 ust. 1). Zakres sprawdzenia określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny (§ 127 ust. 2).
	Lp.
	Data
	Powód: okresowy, wiatr, opady, przerwa ponad 10 dni, inny
	Wynik i usterki
	Sprawdził (podpis)
	Następny przegląd

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	



Treść tablicy na rusztowaniu (§ 111 ust. 1)
	Wykonawca montażu
imię i nazwisko albo nazwa
	
	Numer telefonu
	

	Dopuszczalne obciążenie pomostów
	
	Dopuszczalne obciążenie konstrukcji
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